HMI MOBILE

**INDICE:**

[1. SCARICARE HMI MOBILE 1](#_Toc94087366)

[2. CONFIGURARE HMI MOBILE 3](#_Toc94087367)

[3. IDENTIFICARE SCHEDA 5](#_Toc94087368)



[4. CAMBIO LIVELLO E VERIFICHE 6](#_Toc94087369)

[5. CONNESSIONE SCHEDA E CAMBIO PARAMETRO 7](#_Toc94087370)




[6. SCARICARE PARAMETRI DA SCHEDA 9](#_Toc94087371)

[7. CARICARE PARAMETRI SU SCHEDA 12](#_Toc94087372)

1. SCARICARE HMI MOBILE

**Cercare su Play Store “HMI Mobile” e installare. Aprire applicazione.**




 

**Premere**

**Premere**

Abilitare il Bluetooth su smartphone e associare la scheda.

Azionare il dip 2, portandolo in posizione ON e nuovamente in posizione OFF. Si attiva il bluetooth.



  



**Luce Blu lampeggiante= Bluetooth ON**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stati di segnalazione bluetooth** | | | |
|  | **LED BLU** | **LED VERDE** | **status** |
| OFF | ON | Bluetooth inibito, condizione standard |
| ON lampeggia lentamente | OFF | Bluetooth pronto per la connessone |
| ON lampeggia lentamente | ON lampeggia | Bluetooth pronto  – timer prossimo alla scadenza |
| ON lampeggia velocemente | OFF | Bluetooth connesso a un dispositivo |
| ON lampeggia velocemente | ON lampeggia | Bluetooth connesso a un dispositivo - timer prossimo alla scadenza |

1. CONFIGURARE HMI MOBILE



**Inserire username e password e premere “validate and save”**

**Premere**



 

**Premere**

1. IDENTIFICARE SCHEDA




**Premere**

**Selezionare tipo scheda e menu, premere “OPEN”**

**Cercare scheda impianto (vedere prime 6 cifre) e premere OK**



1. CAMBIO LIVELLO E VERIFICHE

**Premere i 3 punti e usare:**

**Login=cambio password;**

**VERIFICHE**

**Scheda selezionata**



**Versione menu**

**Livello**

**Versione menu ERRATA**



1. CONNESSIONE SCHEDA E CAMBIO PARAMETRO

ATTENZIONE: aprire prima un menu e tornare indietro.

**Tornare alla schermata principale**



**Selezionare un menu**

**“Board” diventa Verde, le note diventano Rosse.**



**Premere 2 volte**

NOTA: GET= valore sulla scheda; SET=valore che si vuole mettere sulla scheda.

**Scrivere in SET il valore da cambiare**



**Selezionare un menu e scegliere il parametro da cambiare**

**Cambiare riga e verificare messaggio**

**Attendere di vedere in GET il valore cambiare**

1. SCARICARE PARAMETRI DA SCHEDA



  

**Premere “Get > File”**

**Premere**



**Connettersi**

**Premere “New”**


**Premere**

**Premere una volta**


**Premere**

**Premere**



 

**Salvato**

**Scegliere nome**





**Uscire**


 

**Condividere e inviare**

1. CARICARE PARAMETRI SU SCHEDA



 

**Aprire e selezionare**



**Connettersi**

**Verificare valori**

**Premere “Get > Board”**

**Premere “File”**

**Schiacciare “File” e verificare di aver copiato i dati**

**Confermare**